**Príloha č. 3 (Vyplní uchádzač)**

**Špecifikácia ihriska pre workoutové cvičenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Uchádzač** | *Uchádza uvedie názov spoločnosti* |
| **Názov/typové označenie výrobku** | *Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku* |
| **Výrobca** | *Uchádzač uvedie názov výrobcu* |
| **Požadovaná hodnota** | **Uchádzačom ponúkaná hodnota** |
| **Základné údaje** | | |
| rozmery konštrukcie | 6600 x 3491 x 2926 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)* |
| rozmery d. plochy | 7000 x 10000 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)* |
| výška pádu | max. 2400 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)* |
| použitý materiál | konštrukčná oceľ, plast | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný materiál)* |
| povrchová úprava | vypaľovaný epoxid, prášková farba | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)* |
| profil stĺpov guľatý | 88,9 x 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný profil, rozmer)* |
| profil hrázd, rebríkov | 33,7 x 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)* |
| profil bradiel | 42 x 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)* |
| farebná škála | paleta RAL | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú farbu)* |
| počet stanovíšť | 15 | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný počet stanovíšť)* |
| kapacita | 18 | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú kapacitu)* |
| QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov (umiestnené na konštrukcii ihriska) | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| **Špecifikácia zostavy – požadované prvky** | | |
| 8 ks guľatých stĺpov | * výška nad dopadovou plochou 2550 mm * priemer 88,9 mm * min. hrúbka steny 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)* |
| 2 ks guľatých stĺpov | * výška nad dopadovou plochou 2350 mm * priemer 88, 9 mm * min. hrúbka steny 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)* |
| 4 ks guľatých stĺpov | * výška nad dopadovou plochou 1450 mm * priemer 88,9 mm * min. hrúbka steny 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)* |
| 3 ks vysokých bradiel | * výška nad dopadovou plochou 1300 mm * dĺžka 1800 mm * vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm * priemer 42 mm * min. hrúbka steny 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, vzdialenosť, priemer, hrúbka)* |
| 1 ks horizontálny rebrík | * výška nad dopadovou plochou 2400 mm * šírka 1200 mm * dĺžka 2300 mm * priemer hrázd 33,7 mm * priemer priečok 42 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, šírka, dĺžka, vzdialenosť, priemer)* |
| 1 ks vertikálny rebrík | * výška nad dopadovou plochou 2400 mm * dĺžka 1950 mm * šírka 1100 mm * priemer hrázd 33,7 mm * priemer priečok 33,7 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka, priemer)* |
| 1 ks šikmý rebrík | * výška nad dopadovou plochou 2926 mm * dĺžka 700 mm * šírka 1200 mm * priemer hrázd 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka, priemer, hrúbka)* |
| 1 ks záves pre gymnastické kruhy | * výška nad dopadovou plochou 2900 mm * dĺžka 750 mm * šírka závesu kruhov 600 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka)* |
| 1 ks vertikálne bradlo | * výška nad dopadovou plochou 2100 mm * dĺžka 1950 mm * priemer 42 mm * min. hrúbka steny 4 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 1 ks dlhá hrazda | * výška nad dopadovou plochou 2300mm * dĺžka 1400 mm * priemer 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 1 ks dlhá hrazda | * výška nad dopadovou plochou 2200mm * dĺžka 1400 mm * priemer 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 2 ks dlhá hrazda | * výška nad dopadovou plochou 1600 a 1800 mm * dĺžka 1400 mm * priemer 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 2 ks dlhá hrazda | * výška nad dopadovou plochou 2200 a 2400 mm * dĺžka 1100 mm * priemer 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 2 ks krátka hrazda | * výška nad dopadovou plochou 1300 a 1100 mm * dĺžka 450 a 550 mm * priemer 33,7 mm * min. hrúbka steny 3,2 mm | *Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)* |
| 3 ks balančný stupienok | * výška nad dopadovou plochou 400 – 700 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)* |
| 2 ks balančný pilier | * výška nad dopadovou plochou 700 mm | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)* |
| závesy pre gymnastické kruhy, lano | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| oporná stena nad bradlami pre nácvik stojky | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| 1 ks informačná tabuľa | obsahuje prevádzkový poriadok + rozcvičku | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| kompletné antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| komaxitová povrchová úprava konštrukcie | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| prvky sú spojené pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| žiadne drevené časti konštrukcie | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| pevné ukotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky, platňu | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| povrch ihriska bude tvoriť dopadová plocha z liatej gumy spĺňajúca kritériá pre tlmenie nárazu podľa normy STN EN | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| **Ďalšie požiadavky k dodaniu predmetu zákazky** | | |
| dodanie a montáž konštrukcie | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| spodná stavba, montáž obrubníkov a likvidácia odpadu | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| dodávka bezpečnostného povrchu – liatej EPDM gumy pod workoutovú zostavu spĺňajúceho normy STN EN | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |
| dodávka a osadenie info tabule s inštrukciami na cvičenie | ÁNO | *Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)* |